Новый инсталлятор ALPHA TUNER (выпуск 02-2012) содержит улучшенный интерфейс установления связи «блок-компьютер», автоматическую систему поиска СОМ-порта который задействован в подключении и систему автопоиска блока подключенного к компьютеру. Инсталлятор содержит необходимые драйверы USB шнура и USB ключа для различных операционных систем, улучшенный интерфейс работы с накоплением, хранением и восстановлением данных полученных при работе с блоком управления.

Новая прошивка MS 010 рекомендуется для апгрейда блоков управления с более ранними версиями прошивок. В прошивке появилась возможность использования инжекторов OMVL и LOVATO KP. Появилась закладка «ДОПОЛНИТЕЛЬНО» в которой имеется 3 подзакладки:

* VALVETRONIC –работа с двигателями без МАР
* Два KG-работа с турбированными, форсированными и тюнинговыми двигателями
* ТЕРМОКОРРЕКЦИЯ-дополнительная корректировка впрыска в зависимости от температуры газа (используется во время прогрева двигателя).

В закладке «СТАТИСТИКА» появилась возможность заблокировать «несанкционированный» доступ к изменению параметров блока путём применения «PIN-кода».

В закладке "ОБОРУДОВАНИЕ"/"ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА", появилась возможность использовать "ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК". Это система математического расчёта уровня топлива работает БЕЗ каких либо электро-механических датчиков.